复习

路由器密码的恢复

接口的禁用和启用

路由器

实现了不同网络之间的通信

网关

路由接口IP地址的配置

远程管理路由器

Router(config)#**line vty 0 4**

Router(config-line)#**password 123**

Router(config-line)#**login**

**配置进入特权模式的明文或密文密码之一**

PC>telnet 192.168.1.254

远程管理交换机

1. 配置交换机管理IP

Switch(config)#**interface vlan 1**

Switch(config-if)#**ip address 192.168.1.100 255.255.255.0**

Switch(config-if)#**no shutdown**

**2．开启远程管理服务**

Switch(config)#line vty 0 4

Switch(config-line)#password 123

Switch(config-line)#login

**配置进入特权模式的明文或密文密码之一**

PC>telnet 192.168.1.100

配置交换机默认网关：

S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.254

查看路由表：

Router1#show ip route

非直连：

介绍（静态）

自由（动态）