复习

1. CISCO交换命令行模式
2. 基本命令

查看配置信息

IOS版本

修改主机名，密码

保存

恢复出厂默认

禁用DNS查询

控制台会话时间

路由器密码恢复：

修改配置寄存器值默认值0x2102改为0x2142, 使路由器启动时绕过startup-config。

重启路由器按下ctrl+breack按键中断IOS的加载

rommon 1 > **confreg 0x2142**

rommon 2 > **reset**

特权：**copy startup-config running-config**

全局： config-register 0x2102

取消或重设密码

退到特权**write**保存

Switch(config)#**interface fastEthernet 0/2**

Switch(config-if)#**shutdown禁用接口**

Switch(config-if)#no **shutdown启用接口**

**配置路由器接口IP 地址：**

Router(config)#**interface fastEthernet 0/0**

Router(config-if)#**ip address 192.168.1.254 255.255.255.0**

Router(config-if)#**no shutdown**